[This is the swedish version of the UAE-README.]

Detta är version 0.7.5 av UAE, Uni*x Amiga Emulator.


Licens
======

UAE är tillgängligt under de regler som gäller för GNU General Public Lisence.
Se filen COPYING som finns med i toppkatalogen i detta arkiv för detaljer.


Inledning
==========

En emulator är ett program som tillåter dig att köra mjukvara ursprungligen avsedd för 
en maskin med helt annan hårdava och/eller operativ-systemän din dator. 
UAE tillåter dig att köra de flesta de Amiga-program. Det är en mjukvaru-
emulator, vilket innebär att ingen extra eller speciell hårdvara krävs för att göra
detta. Amigans hårdvara emuleras exakt som på en riktig Amiga, vilket lurar Amiga-
programmen att tro att de verkligen körs på en riktig Amiga.

UAE utvecklades ursprungligen för Unixoida system. Under tiden har det portats till
Mac, DOS, BeBox, NextStep, XFree86/OS2 och Win32-miljö, samt till Amiga (emulatorn
kan nu faktiskt köra sig själv). Du bör ha fått flera filer med till denna fil som
innehåller instruktioner för hur du installerar och använder versionen för
ditt operativsystem.

Denna sektion är precis vad den heter: en inledning.
Vänligen läs _hela_ denna fil, speciellt om du har problem. UAE har väldigt många
funktioner, och lika många konfigurationsinställningar. Om du inte känner till dem,
så kommer UAE troligtvis inte heller att fungera för dig, eller åtminstone inte så
bra som det borde.

Läs också "FAQ"-filen som innehåller de vanligaste frågorna och svaren på dessa.
Systemspecifika dokument som "README.UNIX" och "README.WIN" finns också, och du bör
läsa den som berör dig.

Folk har klagat på att UAE-dokumentationen använder för svårt språk. Det är tråkigt
att höra, men vad än MessySoft och Tomato säger, så är datorprogram inte alltid
lätta att använda. UAE kräver viss assistans från dig, och därför bör du veta
åtminstone lite grann om datorer. Och när allt kommer omkring så är du ju ett
Amiga-fan, så du borde ju veta vad Workbench är, eller hur?



Egenskaper
==========

Denna version av UAE emulerar:

- En Amiga 500, med 68000 eller 68020 CPU
  (68020 inkluderar en 68881 FPU).
- OCS Grafik chipset, plus stora blits från ECS
  chipsettet.
- Upp till 2Mb chip RAM och upp till 8Mb
  fast RAM, eller 8Mb chip RAM utan fast RAM.
- Upp till 64Mb Zorro III fast RAM, oberoende
  av chip RAM inställning.
- Upp till 1Mb slow RAM, för ökad
  kompabilitet med problemmjukvara.
- Upp till 8Mb grafikkortsminne, användbart
  av program som stöder det.
- Picasso 96 kompatibla grafikkort.
- 4 x 3.5" diskdrivar (DF0:, DF1:, DF2:,
  och DF3:).
- Hårddiskemulering.
- Joystick stöds (med möjlighet att mappa
  joysticken till det numeriska tangentbordet).
- Musstöd.
- Möjlighet att köra i flera olika
  upplösningar (för ökad grafikkvalitet eller
  högre hastighet).
- Fullt ljudstöd, bestående av 4 8-bitars
  kanaler (ihopmixade till en, så utmatningen
  är för tillfället i mono).
- Beta-stöd av parallel och seriell port.
- Och en del annat som inte fungerar 
  tillräckligt bra för att nämna här.



Krav/Begränsningar (VIKTIGT! LÄS DETTA)
========================================

Inte emulerat:
- Sprite till "playfield" kollisioner (Sprite
  till sprite kollisioner fungerar).
- En MMu (del av 68030/040 CPU:er utom
  de som Commodore använde). Detta innebär
  att du inte kan använda virtuellt minne
  eller köra riktiga operativsystem
  som Linux eller BSD.
- AGA-chipset (A400/A1200). Detta chipset
  har utökat möjligheterna så att 256
  färger går att använda i alla upplösningar.
- Serieports-emulering finns men fungerar 
  inget vidare.

Eftersom PC:ns floppy-kontroller inte klarar Amiga-diskar (japp, det är ett faktum),
måste floppy-åtkomsten emuleras på annat sätt. Floppyn emuleras med hjälp av en
spegelfil av den diskett du vill emulera. En diskfil (image file) är en fil
innehållande rå data från en Amiga-diskett, och innehåller 901120 byte (880K) vilket
är standardstorleken på en Amiga-diskett.

För att köra programmet, krävs att en kopia av det ROM du har i din Amiga kopieras
över till din PC. Du kan inte köra UAE utan denna kopia av ROM. Den är inte
inkluderad eftersom det är copyrightskyddat material. Be mig inte att skicka en till
dig, för det kommer jag inte att göra. Har du ingen Amiga men ändå vill köra programmet
så får du först köpa en Amiga eller åtminstone system-mjukvaran (ROM + Workbench).
ROM-kopian skall vara antingen 256K eller 512K. Förinställt är att UAE letar efter
en ROM-kopia med namnet "kick.rom".

Läs sektionen "Verktyg" nedan för information om hur ROM- och disk-filer.

Om du inte har någon Kickstart-fil så kan det hända att du ändå kan köra vissa
spel och demos. Emulatorn innehåller en del primitiv kod som kommer att försöka läsa
och exekvera bootsektorn på disk-filen du använder, och om ditt program bara
använder de en eller två  kickstart-funktioner som stöds av
"replacement kickstart", så kommer ditt program att starta. Vänta dig inte
för mycket bara.

Du behöver förstås en del annan mjukvara också - ja varför skulle du annars vilja
emulera en Amiga? Det finns några olika sätt att ge UAE tillgång till mjukvaran,
till exempel med en diskfil, eller genom hårddiskemulering. Du bör göra en disk-
fil av din Workbench-diskett och lägga in den som "df0.adf" (ADF= Amiga Disk File")
första gången du kör UAE. Mer om hur du går diskfiler finns att läsa i kapitlet
"Överföra mjukvara".



Starta UAE
==========

Först bör du läsa den systemspecifika dokumentationen om hur du installerar
UAE. Du bör ha en exekverbar fil kallad "uae". Du kan helt enkelt exekvera den,
eller ge den en eller flera av följande växlar:

[Please refer to the English documentation for this section.  The option
handling has changed and the translated docs were incorrect]

UAE kan också ignorera och/eller vägra vissa kombinationer av dessa två
parametrar. Det kan också hända att vissa inte kommer att fungera på
ditt system.

Du kan också lägga dessa alternativ i en konfigurationsfil i din 
hemkatalog. Skapa bara ~/.uaerc och lägg in några av dessa alternativ
i den. På icke-Unix-system är filen kallad uae.rc och skall ligga i
aktiv katalog.


Att välja färgdjup och grafikläge
=================================

Som beskrivits i den föregående stycket, så kan UAE köras i många olika
upplösningar och färgdjup. Hur som helst så kommer bara några av 
alternativen att vara tillgängliga om du använder X11 versionen, eftersom
X servern avgör hur många färger som är tillgängliga. Om du kör i 256
färger i X server kan du använda "-H3" för att använda "dithering"
och på så vis få ett bättre resultat.

Du får själv experimentera vilken upplösning som är bäst för dig, och som
ger en tillfredställande hastighet. Observera att "dithering" kräver tid,
så även om UAE ser bättre ut i 256 färger med "dithering" än utan, så
kommer allt att gå långsammare i det läget.

Den rekommenderade upplösninge är 800x600. I lägre upplösingar kommer en del
"overscan" bilder som Amiga försöker att visa inte att få plats på skärmen.
Andra bilder kommer kanske inte att vara centrerade, och vissa grafikeffekter
kan se mysko ut. För bästa resultat, använd 800x600 med minst 32768 färger.

Använd _inte_ 24-bitars eller 32-bitars färgdjup om du absolut inte måste.
De är alldeles för långsamma för att vara användbara.


Hårddiskemulering
=================

Eftersom användandet av diskfiler kan vara rätt jobbigt, så är det nödvändigt
att emulera hårddiskar. Det finns två sätt att som gör att du kan använda
stora mängder data med UAE: hårddiskfiler och monterade kataloger.

1. Hårddiskfiler

Hårddiskfiler är stora filer som innehåller Amigans filsystem.
De fungerar ungefär på samma sätt som diskfiler. Du kan skapa en
stor tom fil och tala om för UAE att använda den som hårddisk, men du måste
formatera den innifrån emulatorn innan du kan använda den.

Under Unix kan du skapa en (oformatterad) hårddiskfil med
  dd if=/dev/zero of=hardfile bs=512 count=16384
Detta kommer att skapa en tom fil på 8 Mb. För andra operativsystem
följer ett program kallat "makefile" med UAE, eller något annat
sätt på vilket du kan skapa en sådan fil.

För att tala om för emulatorn att du vill använda en specifik fil som
hårddiskfil använder du växeln "-W".
Exempel:   uae -W 32:1:2:hardfile
De första tre talen är geometrisk information som talar om för
AmigaOS hur disken är organiserad. Det första talet (32) är antalet
sektorer per spår, det andra (1) talar om hur många huvuden eller
ytor som används och det tredje (2) är antalet reserverade block.
Om du använder "normala" storlekar (i steg om två, t. ex. 32 Mb),
så bör du inte få några problem om du använder siffrorna i exemplet 
ovan. Att använda andra siffror kan vara klokt om du till exempel
använder en hårddiskfil som är en direkt kopia av en riktig
Amigahårddisk som använder en annan geometri. Det sista argumentet
till växeln "-W" är namnet på hårddiskfilen.

Om du använder Kickstart 1.3 eller tidigare kan inte hårddiskfiler
monteras vid start, vilket givetvis gör att det heller inte går
att boota från dem. Du får istället boota från en diskettfil
eller från ett filsystem (se nedan), och montera hardfile.device
senare. För att göra det, lägg till följande exempel i din 
"DEVS:mountlist":

UAE0:	   Device = uaehf.device
	   Unit   = 0
	   Flags  = 0
	   Surfaces  = 1
	   BlocksPerTrack = 32
	   Reserved = 1
	   Interleave = 0
	   LowCyl = 0  ;  HighCyl = 511
	   Buffers = 5
	   DosType = 0x444F5300
	   BufMemType = 1
#

(Du måste justera värdena om du angett en annan geometri, och/eller
din hårddiskfil har en annan storlek är 8 Mb, och/eller hårddiskfilen
inte skall monteras som UAE0: eftersom du monterat andra hårddiskar
tidigare).

Sedan skriver du "mount uae0:" (eller lägger kommandot i din
startup-sequence), och du bör nu kunna komma åt hårddiskfilen.
Glöm inte att först köra AmigaOS format:

	format drive uae0: name Herr_Bananapa

2. Åtkomst av ursprungligt filsystem från emulatorn

Detta har flera fördelar:
 - Inga problem med Kickstart 1.3
 - Det är mera smidigt.
 - Det är mycket snabbare.

Om du specifierar -M eller -m växeln använder du ditt ursprungliga
filsystem från emulatorn. Om du startar UAE med:

	uae -m sound:/usr/amiga/modules

så kommer du att ha tillgång till alla filer i /usr/amiga/modules genom
att läsa från AmigaDOS-volymen "SOUND:".
(DOS-användare: Testa "uae -m dh0:c:\" för att montera C:\ som DH0:)

Du kan montera upp till 20 enheter, antingen hårddiskfiler eller filsystem,
genom att ange ovan stående kommandon upprepade gånger.  Enheterna kommer att
kallas UAE0:, UAE1: osv. UAE kommer att boota från UAE0: om ingen diskettfil
hittats i DF0:.
Du kan också använda altrnativet att montera ditt ursprungliga filsystem för
att montera CD-ROMar, och du kan misshandla hårddiskfilsemuleringen för att
montera diskettfiler: "uae -W 11:2:2:wb13.adf" kommer att montera
diskettfilen wb13.adf.


Verktyg / Överföra filer
========================

Som du säkert redan vet, så behöver du överföra en del filer från din Amiga
till datorn du tänkt köra UAE på. Det finns ett par olika sätt att göra detta på:

- Använd en nollmodemkabel, och ett terminalprogram på var dator, så kan 
  överföra filerna via Zmodem upload/download. Amigor med 68000 CPU kommer
  vanligtvis upp i ungefär 3000 cps (24000 bps) genom nollmodemkabel genom
  använda Commodores standarddrivrutin för serieporten, serial.device, men
  med en ersättare för denna kallad BaudBandit.device, kan man komma upp i
  så mycket som 5500 cps (44000 bps ungefär). BaudBandit finns att hämta från
  AmiNet (t ex ftp://wuarchive.wustl.edu/ãminet).
  Ett andra alternativ för överföring via nollmodemkabel är att använda
  Basicprogrammet adfi.bas som följer med UAE. Windowsanvändare bör observera
  att Windows inte bör vara igång när man kör detta program, annars så 
  kommer mycket information att försvinna någonstans på vägen ut i 
  CyberSpace.

- Om du har OS 2.04 eller högre på din Amiga så kan du använda CrossDOS för
  att få över dina amigafiler till din andra dator. Bara komprimera din
  diskettfil med LHA eller något annat PC-kompatibelt arkiverings-program,
  och kopiera över filerna på en 720 Kb diskett. Nu är det bara att ta
  disketten till din PC, kopiera in filen(erna) på hårddisken och packa upp
  dem. Om du inte har CrossDOS på din dator så finns ett liknande freeware
  program kallat MSH, vilket kan hämtas hem från Aminet. Det finns också
  på Fish-disk 382 och 327. (Även om detta program påstår sig fungera på
  AmigaOS 1.2+ så har jag inte fått det att fungera på någon av de två A500
  som jag testat på, den ena med OS 1.2, den andra med OS 1.3.  Övers. anm.)

I vilket fall som helst så rekommenderas att du läser dokumentationen som
medföljer respektive program. Dessa program kan inte förklaras här.

I amiga-katalogen som kommer med UAE, ligger två små program som kommer att
hjälpa dig med att generera de bildfiler du behöver. Dessa program heter
"transdisk" och "transrom". Kopiera dem till din Amiga och gör dem körbara
genom att skriva "protect transrom rwed" och "protect transdisk rwed" i
ett AmigaShell-fönster.
Transrom dumpar innehållet i din Kickstart ROM, och Transdisk kommer att
dumpa en kopia av innehållet på en diskett i någon av diskdrivarna.
Båda programmen skriver till standardutmatningsenheten (läs skärmen),
så det måste omdirigeras för att göra nytta.

	transrom >ram:kick.rom

Ovanstående kommer kopiera innehållet i ditt ROM till en fil i din RAM-disk
med namnet kick.rom,

	transdisk >ram:df0.adf

kommer däremot att skapa en bildfil av disketten i DF0: och lägga den i
RAM-disken. Dessa filer är rätt så stora, 262144 eller 524288 byte för
för ROM-filerna och 901120 byte för diskettfilerna.

Kör ALDRIG något av dessa program genom Workbench. Öppna alltid ett
Shell- eller CLI-fönster för att köra programmen.

Transdisk har följande växlar:
	
	-d enhet:	Använd denna istället för df0:
	-s n		Börja kopiering vid spår n (förvalt: 0).
	-e n		Sluta kopiering vid spår n (förvalt: 79).
	-w fil.adf	Läs inte från disketten, utan skriv istället
			innehållet i fil till disketten.
	-h		Disketten är en HD-diskett. HD-diskettfiler
			stöds ännu inte av UAE. Lägg märke till att
			filen kommer att bli dubbelt så stor.

Så för att kopiera disketten i DF1: till en bildfil i RAM:, skriv:

	transdisk >ram:bildfilsnamn.adf -d trackdisk 1

Om du inte har tllräckligt med RAM för en hel diskettbildfil så kan du
dela upp disketten i flera delar med "-s" och "-e". För att dela upp en
disk i fyra delar, skriv:
  
  transdisk >ram:df0_1.adf -s 0 -e 19
  transdisk >ram:df0_2.adf -s 20 -e 39
  transdisk >ram:df0_3.adf -s 40 -e 59
  transdisk >ram:df0_4.adf -s 60 -e 79

Givetvis måste du spara undan den första filen någon annanstans innan du kan
ta nästa del, annars kommer ju RAM-disken att vara full.
När du sedan har fått över alla filerna till din PC, så vill du förstås
pussla ihop delarna till en enda stor diskettfil. För att åstakomma detta
under UNIX så skriver du:
  cat df0_1.adf df0_2.adf df0_3.adf df0_4.adf >df0.adf
och under DOS:
  COPY /B df0_1.adf+df0_2.adf+df0_3.adf+df0_4.adf df0.adf
Jag har hört att följande program finns till Macen för att sätta ihop
binära filer:
"ChunkJoiner 2.1.2" finns under Info-Mac's <disk> katalogen eller 
"JoinFiles 1.0.1" under Info-Mac's <text>.

Transdisk kan för närvarande endast läsa disketter som är skrivna i
standard AmigaOS format. Detta betyder att de flesta spel som har
någon sorts kopieringsskydd inte kan läsas av transdisk (mer om disk-
format i FAQ-filen).


********************************************************************
*Om du överför komersiell programvara från din Amiga så får du inte*
*distribuera den resulterande bildfilen, eftersom detta skulle vara*
*ett brott mot gällande internationella copyright-lagar.           *
*Kickstart ROM är en komersiell programvara. Du får endast använda *
*Kickstart taget från din egen Amiga, och du får inte distribuera  *
*Kickstart ROM-filer. Vänligen läs licensen som kom med din        *
*mjukvara  för ytterligare detaljer.                               *
********************************************************************



Hämta filer från en diskettfil
==============================

Om du har en diskettbildfil, och du vill ha ut filerna som ligger i den,
så kan du använda verktyget "readdisk". Det byggs automatiskt utav "make".
Om du har en diskbildfil kallad "Workbench1.3D" sparad som df0.adf, skriv:
	readdisk df0.adf
och hela katalogstrukturen från bildfilen kommer att kopieras till en ny
underkatalog med namnet "Workbench1.3D". Du kan också om du vill specifiera
en annan katalog än den aktuella att lägga filerna i. 
Readdisk läser för tillfället endast diskar med OFS. FFS-diskar kommer
glatt att rapporteras vara oläsbara. Använd unixfs.device innifrån emulatorn
för att föra över filer från FFS-diskar.


Picasso 96 grafikkortsemulering
===============================

För att använda denna funktion måste du använda en version av UAE som emulerar
68020, och du måste använda 32-bitars adressytrymme, samt verson 3.x av
Kickstart ROM, annars kommer inte Picasso att fungera.
Du måste sedan ange växeln "-U" för att specifiera hur mycket grafikminne
du vill emulera, t. ex. "-U 4". Sedan behöver du Picasso 96 mjukvara vilket
inte distribueras med UAE (det kommer snart en länk till Picasso 96s hemsida
på UAEs hemsida). Version 1.31+ rekommenderas. Installera mjukvaran, och
var noga med att se till att "uaegfx"-drivaren är aktiverad. Efter att
detta är klart, starta om emulatorn, och du borde sedan kunna välja
nya lägen från programmet ScreenModes.


Programmet UAE_CONTROL
======================

I Amiga-underkatalogen kommer du att finna två program, uaae_control och
uaectrl, vilka ger samma funktionalitet som X11s GUI. Uaectrl är shell-
baserat och bör fungera med vilken version av Kickstart som helst, medan
uae_control behöver gadtools.library och en någorlunda ny verson av 
reqtools.library vilket gör att det bara fungerar med Kiskstart 2.0+.
Kopiera dessa två program till den katalog som du använder för hårddisk-
emulering. De bör vara självförklarande.


Snabb överblick av Debug kommandon
==================================

Några (fönstersystembaserade) portningar av UAE har en inbyggd debug
funktion. Du kan trycka ^C när som helst för att komma in i debug
funktionen.
Varje debug-kommando består av en bokstav, och ibland även någon
parameter.

g			Starta körning vid aktuell adress.
c			Dumpa statusen hos CIA och "custom chips".
r			Dumpa statusen hos CPUn.
m <adress>  <rader>	Minnesdumpning med start vid <adress>.
d <adress>  <rader>	Disassemblering med start vid <adress>.
t			Stega en instruktiom.
z			Stega genom en instruktion - användbart för JSR, DBRA etc.
f <adress>		Stega till PC == <adress>.
q			Avsluta emulatorn.
M			Leta efter ljudmoduler.
S <filnamn> <adress> <längd>
			Spara en ljudmodul.


Ljud
====

Om din version av UAE stöder ljud så kan du ange parametrar på kommandoraden
vad gäller frekvens och antal bitar som skall användas; om du inte specifierar
nåt så kommer vettiga förvalda värden att användas. Om grafikutmatning är påslaget
när ljud spelas, så kommer emulatorn att gå alldeles för slött på de allra flesta
system. Ljudet kommer inte oavbrutet utan kommer att hacka. Därför finns ett
litet "hack" med i UAE för att stänga av grafiken: Tryck Scrolllock för att stoppa
grafiken, tryck igen för att sätta på den igen.

Kvaliten på ljudemuleringen avgörs av växeln "-S". Med "-S 3" emuleras all ljud-
hårdvara; en del program som till exempel AIBB kräver detta och måste köras med
denna inställning. "-S 2" fungerar dock oftast minst lika bra, men är i vissa fall
avsevärt snabbare än "-S3". "-S 1" försöker att emulera det mesta av ljudhårdvaran
men ger inget ljud. "-S 0" stänger helt av all ljudemulering.


Pekare
======

Det finns ett par siter på internet som innehåller användbar hjälp om UAE.

Den nya "Officiella" UAE sidan finns på:

http://www.freiburg.linux.de/~uae

Tack till Stefan Reinauer som nu underhåller sidan.

Där finns även länkar till andra sidor om UAE. En som är speciellt
användbar är "UAE discussion board" underhållen av Gustavo Goedert,
adressen direkt dit är:

http://www.netrunner.com.br/dosuae/uaeboard/index.html

Inte riktigt så bra som diskussionsgrupp p g a hjärnskadad mjukvara
(Ratscope), men ändå en välsingelse.

Det finns tydligen en diskussionsgrupp kallad "alt.emulators.amiga", men den
får jag inte hit.
Diskussionsgruppen "comp.sys.amiga.emulations" kan tyckas vara det rätta stället
att diskutera Amiga-emulering på, men ärligt talat är det inte det. Lämpligare
ställen är "comp.emulators.misc", och givetvis Gustavos diskussionsgrupp.


Tack och bidragsgivare
======================

Tack till alla er som hitentills skrivit till mig om buggar och 
lyckanden/misslyckanden när de försökt göra emulatorn med olika hårdvara
och olika kickstartversioner. En lista på alla som hjälp till med källkoden
finns i CREDITS-filen (som har blivit för stor för att ha med här).

Speciellt tack till:
  - Jay Miner, Dale Luck, R.J. Mical och alla andra som byggde Amigan.
  - Felix Bardos, vilkens HRM jag "lånade".
  - Hetz Ben Hamo mailade Peter Kittel på Commodore om lov att få ge bort
    Kick 1.3. Tyvärr var svaret negativt :-(
  - Bruno Coste, Ed Hanway, Alessandro Soldo och Marko Nippula som bidragit
    med dokumentation.
  - Fabio Ciucci får utmärkelsen "Bästa bug-rapporterna" för hans hjälp
    blitter emuleringen och andra problemområden.
  - Michael C. Battilana och Cloanto Software, för deras stöd.
  - Julian Eggebrecht på Factor 5, för att ha bidragit med flera F5 spel.


Författare/Underhållare (av program och hemsidor)
=================================================

Min adress är (vänligen läs "innan du skickar e-mail" nedan):

crux@pool.informatik.rwth-aachen.de

Eller via vanlig post:

Bernd Schmidt
21 St Stephen's Place
Cambridge CB3 0JE
UK

Det är mer troligt att jag svarar på E-mail, och definitivt mycket snabbare.
Undvik helst telefonsamtal om du kan.
Jag distribuerar ingen mjukvara, vare sig PD eller komersiell. Skicka inga disketter
utan att åtminstone fråga först, du kommer inte att få dem tillbaka.

Följande människor har portat UAE till olika plattformar; du bör ställa
plattformsspecifika frågor direkt till dessa:

DOS port:
  Gustavo Goedert <ggoedert@netrunner.com.br>
  Available: http://www.netrunner.com.br/dosuae
  Sourecode: tillgänglig på ovanstående hemsida. Större delen inkluderad
	     i huvud-källkoden (med viss fördröjning).

Mac port:
  Originally: Ernesto Corvi <someone@imagina.com>
  Currently: Arnaud Blanchard <jblancha@pratique.fr>
  Available: http://www.pratique.fr/~jblancha/
  Sourcecode: extra fil tillgänglig. Bits och delar i huvud-källkoden,
	      men ingen du kan få och kompilera sig.


BeBox port:
  Christian Bauer <bauec002@goofy.zdv.uni-mainz.de>
  Available: The main UAE web page (use the Unix sources)
  Sourcecode: Inkluderad i huvudkällkoden (denna version går ej att kompilera).


NextStep port:
  Ian Stephenson <ians@cam-ani.co.uk>
  Available: The main UAE web page (use the Unix sources)
  Sourcecode: Inkluderad i huvudkällkoden. Bör gå och kompilera utan problem.


Amiga port:
  Originally: Olaf 'Olsen' Barthel <olsen@sourcery.han.de>
  Currently: Samuel Devulder <devulder@info.unicaen.fr>
  Available: Not quite sure yet. Paul Liss' Web page has binaries.
  Sourcecode: Inkluderad i huvudkällkoden. Bör gå och kompilera utan problem.


pOS port:
  Samuel Devulder <devulder@info.unicaen.fr>
  Available: Not quite sure yet.
  Sourcecode: Inkluderad i huvudkällkoden. Bör gå och kompilera utan problem.
  
XFree86/OS2 port:
  Krister Bergman <bellman@kuai.se>
  Available: http://www.kuai.se/~bellman/html/xfreeapps.html
  Sourcecode: Ingenting speciellt. Tydligen går Unix-grejerna att kompilera
	      utan problem (?).


Win32 port:
  Mathias Ortmann <ortmann@informatik.tu-muenchen.de>
  Available: http://www.informatik.tu-muenchen.de/~ortmann
  Sourcecode: Vi arbetar på det.


Acorn RISC PC port:
  Peter Teichmann <sol@Space.WH1.TU-Dresden.De>
  Available: http://www.wh1.tu-dresden.de/~sol/acorn.shtml
             http://www.wh1.tu-dresden.de/~sol/acorne.shtml
  Sourcecode: En del av den är inkluderad i huvud-källkoden, men eftersom Acorns
	      OS tydligen inte har någon ordentlig filhantering så kan du inte ens
              använda en del av källkodens layout. Kräver också en hel del extra filer.

Eftersom jag i regel inte har möjlighet att testa och förbättra de olika portningarna,
är det en god idé att kontakta respektive författare först om du har problem.


Innan du e-mailar
=================

Innan du kontaktar mig med problem som du har, så läs _allt_ som står ovan.
Läs också FAQ-filen vilken innehåller massa information som kan vara dig till
hjälp. Läs också den README-fil som gäller för just din plattform.

Jag kan inte svara på _alla_ frågor. Om du har problem med att förstå denna
LÄS_MIG-fil, antingen för att du inte är någon hejare på svenska eller för att
du inte har en aning om hur datorer fungerar, så försök först att få tag på någon
kompis som bättre kan förstå vad som står här och som kan förklara för dig. Jag
kan till exempel inte förklara för dig hur terminalprogram eller CrossDOS fungerar
eftersom jag inte använder något av det, och det skulle ändå vara alldeles för
tidsslukande. Denna fil och FAQ-filen innehåller ungefär all information jag kan
ge dig. Jag försöker ändå att hjälpa folk som har frågor, men ibland tar det för
mycket tid helt enkelt.

Så skulle jag bli glad om ni inte ber om Kickstart ROMmar eller någon annan
copyrightad mjukvara. Skicka inte heller några stora saker till mig (>=50K)
utan att åtminstone fråga mig först, eller lägg upp det någonstans i webrymden.
Om jag får en 3 Mb stor skärmdump eller något liknande ("det fungerar inte, och
genererar denna fil"), så kommer jag troligtvis att bli väldigt arg, och om du
har otur så klagar jag hos din sysadmin och du kan förlora ditt konto.
Tänk först, handla sedan.

Just det, en sak till: Om jag lovar att göra något (som att lägga till nya
funktioner), och jag glömmer det, påminn mig. Detta händer lite då och då,
och är en känd bug i min hjärna. Jag skall byta den.


Översatt till svenska av:  Jonas Holm Pileborg (pileborg@algonet.se)
Ladda gärna ner mina (och mina kompisars) kassa berättelser från min 
extremdåliga hemsida (jag har gjort bakgrunderna själv):
http://www.algonet.se/~pileborg/
