[in Polish]

        Jest to *streszczenie* informacji zawartych 
                 w innych dolaczonych plikach. 


Spis tresci:	1. Prawa autorskie i zastrzezenia
                2. Ogolne informacje
                3. Parametry podawane w linii polecen
                4. Emulacja twardego dysku
                5. Przenoszenie danych z Amigi
                6. O Autorze

[1. PRAWA AUTORSKIE]
Copyright 1995, 1996, 1997 Bernd Schmidt i wspolautorzy 

UAE nalezy do grupy programow FREEWARE, co oznacza, ze nie wymaga sie oplaty za
uzytkowanie go do celow osobistych. Zezwala sie na jego bezplatna dystrybucje, 
pod warunkiem, ze bedzie rozpowszechniany jako pelne archiwum o niezmienionej
zawartosci. Za program nie wolno pobierac zadnych oplat, za wyjatkiem ceny 
nosnika na ktorym jest rozprowadzany. Wyjatkiem od tej zasady jest zamiesz-
czenie programu w kolekcjach freeware/shareware na plytach CD i na CD-ROMach 
dolaczanych do magazynow. Nie udziela sie zadnych gwarancji. Jesli uzywasz tego 
programu, robisz to na swoje wlasne ryzyko. Autorzy nie sa odpowiedzialni za 
zadne zniszczenia, ktore moga byc wynikiem dzialania programu. "Amiga" jest 
zastrzezonym znakiem handlowym Amiga International. 

[2. OGOLNE INFORMACJE]

UAE stworzony zostal dla systemow Unixowych. Od tego czasu powstaly wersje dla 
Maca, DOSa, BeBoxa, NextStep, srodowiska XFree86/OS2 i samej Amigi. Z tym 
dokumentem powinienies otrzymac kilka innych plikow zawierajacych informacje
na temat instalacji i uzytkowania wersji programu dla Twojego systemu 
operacyjnego.

UAE jest emulatorem programowym, ktory pozwala na uruchomienie wiekszej czesci
Amigowskiego  oprogramowania. W tej chwili emulowane sa: Amiga 500 z procesorem
68000 lub 68020, OCS, czesciowo ECS, do 2MB Chip RAM, do 8MB Fast RAM,
do 1MB Slow RAM, cztery stacje dyskow 3.5' (DF0:, DF1:, itd), twardy dysk, 
joystick, mysz, wiele kombinacji rozdzielczosc/ilosc kolorow, pelna obsluga 
dzwieku, probna obsluga portu rownoleglego i kilka innych drobiazgow.

[3. PARAMETRY PODAWANE Z LINII KOMEND]

Po pierwsze, przeczytaj przeznaczone dla Twojego systemu dokumenty wyjasniajace
uruchamianie i obsluge UAE. Powinienes miec plik wykonywalny "uae.exe" 
(w przypadku niektorych sytemow musisz go dopiero skompilowac). Opcjonalnie 
mozesz dodac w linii polecen nastepujace parametry:

[Please refer to the English documentation for this section.  The option
handling has changed and the translated docs were incorrect]

UAE moze zignorowac niektore kombinacje tych parametrow, badz odmowic 
dzialania. Niektore z tych trybow moga nie dzialac na Twoim systemie.

Mozesz takze umiescic te opcje w pliku konfiguracyjnym: w glownym katalogu
stworz plik ~/.uaerc i umiesc w nim te opcje. W przypadku systemow
nieunixowych plik nalezy nazwac uae.rc i umiescic go w katalogu biezacym.

[4. EMULACJA TWARDEGO DYSKU]

UAE moze emulowac wiecej niz jeden dysk twardy, dyski te nazywac sie beda 
UAE0:, UAE1:, itd. UAE bedzie inicjowac system z UAE0: jesli nie jest podany 
zaden plik dyskietki dla DF0:

a) Pliki z image'em twardego dysku (nie polecane)

Mozesz stworzyc plik z image'em twadego dysku (niesformatowanego) komenda:

dd if=/dev/zero of=hardfile bs=512 count=16384

Zostanie stworzony plik o wielkosci 8 MB. Inne wielkosci tez powinny dzialac,
z tym, ze powinny to byc potegi 2. Emulator zawiera rezydentny modul 
(hardfile.device), ktory sluzy do obslugi emulowanego twardego dysku.

Uzywajac Kickstartu 1.3 lub starszego nie mozna inicjowac systemu z image'u 
twardego dysku. Bedziesz go musial zainicjowac z pliku dyskietki (lub z 
oryginalnego systemu plikow - patrz ponizej), a dopiero pozniej poleceniem 
mount zalozyc hardfile.device. Aby to zrobic, musisz dodac do "DEVS:mountlist" 
nastepujace linie:

UAE0:	   Device = hardfile.device
	   Unit   = 0
	   Flags  = 0
	   Surfaces  = 1
	   BlocksPerTrack = 32
	   Reserved = 1
	   Interleave = 0
	   LowCyl = 0  ;  HighCyl = 511
	   Buffers = 5
	   DosType = 0x444F5300
	   BufMemType = 1
#

Po zrobieniu tego napisz w oknie CLI "mount UAE0:" (lub dodaj te komende do
startup-sequence). Nie zapomnij o sformatowaniu twardego dysku z poziomu
AmigaDOS poleceniem:

 format drive uae0: name Nazwa

b) pobieranie danych z oryginalnego systemu plikow

Metoda ta ma kilka istotnych plusow: nie ma klopotow z Kickstartem 1.3, jest
wygodniejsza i nawet szybsza od prawdziwej Amigi czytajacej dyski.

Jesli w linii komend podasz parametr -M lub -m, bedziesz mogl czytac swoj
oryginalny system plikow z poziomu emulatora. Np. uruchomienie emulatora
poleceniem

uae -m sound:/usr/amiga/modules

da ci dostep do wszystkich plikow w katalogu /usr/amiga/modules za
posrednictwem Amigowskiego wolumenu "SOUND:".
(uzytkownicy DOSa: sprobujcie "uae -m dh0:C:\" zeby miec dostep do swojego
twardego dysku jako "DH0:")

W ten sposob mozna utworzyc do 20 urzadzen pamieci zewnetrznej. Jest to takze
sposob na uzyskanie dostepu do amigowskich CD-ROMow.

[5. PRZENOSZENIE PLIKOW Z AMIGI]

Poniewaz pecetowski kontroler stacji dyskow nie moze czytac Amigowskich dyskow,
dostep do dyskietek Amigowskich jest rozwiazany w inny sposob. Dyskietki sa
emulowane za pomoca plikow zawierajacych "image" dyskietki, ktora chcesz
odczytac. Image jest to zapis sciezka-po-sciezce danych z dyskietki. Plik z
image'em zawiera 901120 bajtow (880K) - standardowa pojemnosc Amigowskiej
dyskietki. Aby uruchomic emulator musisz zainstalowac jeszcze zapis pamieci ROM
z Twojej Amigi. Plik ten nie jest dolaczony, poniewaz chroniony jest prawami
autorskimi. Nie pros o przyslanie go! Jesli nie masz Amigi i chcesz uzywac UAE,
musisz kupic Amige lub co najmniej oprogramowanie systemowe (ROM i Workbench).
Image Kickstartu (ROM-u) moze miec wielkosc 256K lub 512K. Standardowo powinien
byc nazwany "kick.rom". Jesli nie masz image'u ROM-u, i tak bedziesz mogl
uruchamiac NIEKTORE gry i dema. Emulator zawiera uproszczony kod, ktory proboje
odczytac i zabootowac uzywany przez ciebie image. Nie oczekuj jednak zbyt
wiele.

Jest kilka sposobow na przesyl plikow z Amigi:

- za pomoca kabla laczacego komputery, (tzw. null modem cable) i programu
  terminala. Mozna uzyc standardowego Commodorowskiego sterownika
  serial.device. Jednak szybszy jest nowszy sterownik BaudBandit.device
  (osiagalny na Aminecie). Innym sposobem jest uzycie napisanego w BASICu
  programu adfi.bas (dolaczonego w pakiecie z UAE).

- jesli na swojej Amidze uzywasz CrossDOSa, mozesz spakowac plik dyskietki
  lub ROMu za pomoca LHA (lub innego zgodnego z PC archiwizera) i skopiowac
  go na pecetowska dyskietke 720K. Jesli nie masz CrossDOSa, istnieje darmowe
  oprogramowanie o spelniajace podobna funkcje, jest to Msh (dostepny w
  Aminecie lub na dysku Fisha nr 382 lub 327)

W podkatalogu "AMIGA" znajduja sie dwa male programy, ktore pomoga ci stworzyc
pliki image'ow dyskietek i ROMu. Programy nazywaja sie transdisk i transrom.
Skopiuj je do swojej Amigi i napisz w oknie polecen "protect transrom rwed"
i "protect transdisk rwed", aby programy byly wykonywalne. Transrom kopiuje
zawartosc Kickstart ROM do pliku, a transdisk tworzy image dyskietki
znajdujacej sie w jednym z napedow. Oba programy dokonuja zapisu na
standardowym wyjsciu (tj. na ekranie), musisz wiec to zmienic. Napisz:

      transrom >ram:kick.rom

aby w RAM dysku stworzyc plik "kick.rom", lub

      transdisk >ram:df0:adf

aby w RAM dysku utworzyc plik "df0.adf". Pliki te sa dosyc duze, zapis ROMu
zabiera 262144 lub 524288 bajtow, a image dysku 901120.

Transdisk rozpoznaje nastepujace parametry:

 -d stacja      : uzyj tej stacji zamiast DF0:
 -s n           : rozpocznij transfer od sciezki n (domyslnie 0)
 -e n           : zakoncz transfer na sciezce n (domyslnie 79)
 -w nazwa       : nie czytaj z dyskietki, zamiast tego zapisz zawartosc pliku 
                  "nazwa" na dyskietke
 -h             : traktuj dysk jako dysk o podwojnej gestosci. Jednak image 
                  takich dyskow nie sa jeszcze rozpoznawane przez UAE. 

Jesli masz niewiele RAMu i caly image dyskietki nie miesci ci sie w RAM dysku,
mozesz podzielic image na kilka czesci parametrami "-s" i "-e". Aby przeniesc
dysk w czterech czesciach, uzyj nastepujacych polecen:

  transdisk >ram:df0_1.adf -s 0 -e 19
  transdisk >ram:df0_2.adf -s 20 -e 39
  transdisk >ram:df0_3.adf -s 40 -e 59
  transdisk >ram:df0_4.adf -s 60 -e 79

Gdy juz masz te pliki na swoim pececie, napisz (pod Unixem):

  cat df0_1.adf df0_2.adf df0_3.adf df0_4.adf >df0.adf

a pod DOSem

  COPY /B df0_1.adf+df0_2.adf+df0_3.adf+df0_4.adf df0.adf

Na Mac'u mozna laczyc pliki binarne za pomoca narzedzi takich jak 
"ChunkJoiner 2.1.2" lub "JoinFiles 1.0.1"

W tej chwili program transdisk odczytuje tylko standardowy format dyskietek
AmigaDOS. Oznacza to, ze niektore gry uzywajace pewnych typow zabezpieczenia
przed skopiowaniem nie moga zostac przeniesione do formatu adf.

  *********************************************************************
  Jesli przenosisz oprogramowanie komercyjne, nie wolno ci rozprowadzac
  stworzonych plikw image -  byloby to pogwalceniem obowiazujacyh praw.
  Kickstart ROM *jest* oprogramowaniem komercyjnym. Mozesz uzywac pliku
  Kickstartu pochodzacego wylacznie z Twojej Amigi, i nie wolno ci tego
  pliku rozpowszechniac.
  *********************************************************************

[6. AUTOR]

Autorem programu jest Bernd Schmidt. Mozna skontaktowac sie z nim w razie
watpliwosci, jednak TYLKO po przeczytaniu wszystkich dokumentow (nie tylko
tego STRESZCZENIA po polsku). Jego adres e-mail to:

crux@pool.informatik.rwth-aachen.de

natomiat adres pocztowy:

Bernd Schmidt
Schlossweiherstrasse 14
52072 Aachen
Niemcy

Nie nalezy zanudzac go problemami wyjasnionymi w dokumentacji. Nie nalezy tez
przysylac dyskow (nie beda odsylane), ani POD ZADNYM POZOREM prosic o Kickstart
ani inne oprogramowanie. Pisac po angielsku.

----------------------------------------------------------------------------------
Od tlumacza:
Jesli chcesz miec polska wersje dokumentacji DosUAE lub pliku FAQ
(najczesciej zadawane pytania) popros mnie o nia via e-mail:
tsca@rocketmail.com
Od listopada 1997 mozesz prosic tez o polska wersje dokumentacji WinUAE.
----------------------------------------------------------------------------------
